已从您上传的文件 **O1CN01QOmkj61lqVsYu4eED_!!3243674870.pdf** 中提取出文字内容，如下所示：

---

### 一、Orange Pi 3B 的硬件特性

#### 硬件规格参数

| 项目 | 描述 |
|------|------|
| **主控芯片** | Rockchip RK3566 |
| **CPU** | 四核64位 Cortex-A55 处理器，22nm 先进工艺，主频最高 1.8GHz |
| **GPU** | - ARM Mali G52 2EE 图形处理器<br>- 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2，OpenCL 2.0，Vulkan 1.1 |
| **NPU** | - 内嵌高性能 2D 加速硬件<br>- 集成 RKNN NPU AI 加速器，0.8 Tops@INT8 性能<br>- 支持 Caffe / TensorFlow / TFLite / ONNX / PyTorch / Keras / Darknet 架构模型<br>- 一键转换 |
| **VPU** | - 4K@60fps H.265 / H.264 / VP9 视频解码<br>- 1080P@100fps H.265 视频编码<br>- 1080P@60fps H.264 视频编码 |
| **PMU** | RockChip RK809-5 |
| **内存** | 2GB / 4GB / 8GB (LPDDR4/4x) |
| **存储** | - 支持 eMMC 模块：16GB / 32GB / 64GB / 128GB / 256GB<br>- SPI Flash：16MB / 32MB<br>- M.2 M-KEY 插槽（可选）：SATA3 或者 PCIe 2.0 NVMe SSD<br>- TF 卡槽 |
| **Wi-Fi + 蓝牙** | Wi-Fi 5 + BT 5.0，BLE（AP6256） |
| **以太网收发器** | 10/100/1000Mbps 以太网（板载 PHY 芯片：YT8531C-CA） |
| **显示** | - 1× HDMI TX 2.0，最大支持 4K@60FPS<br>- 1× MIPI DSI 2 Lane<br>- eDP 1.3 |
| **摄像头** | 1× MIPI CSI 2 Lane 摄像头接口 |
| **USB** | - 1× USB 2.0（支持 Device 或 HOST 模式）<br>- 1× USB 3.0 HOST<br>- 2× USB 2.0 HOST |
| **音频** | 3.5mm 耳机孔（音频输入/输出） |
| **按键** | 1× MaskROM 键，1× RESET 键，1× POWER 键 |
| **FAN** | 2Pin 1.25mm 规格的 5V 风扇接口 |
| **RTC** | 2Pin 1.25mm 规格的备用电池接口 |
| **40Pin** | 40Pin 功能扩展接口，支持以下接口类型：<br>GPIO、UART、I2C、SPI、PWM |
| **电源** | Type-C 5V/3A |
| **支持的操作系统** | Android 11、Ubuntu 22.04 / 20.04、Debian 11 / 12、开源鸿蒙 4.0 Beta1、Orange Pi OS (Arch)、基于开源鸿蒙的 Orange Pi OS (OH) 等操作系统 |

#### 外观规格介绍

- **PCB 尺寸**：89mm × 56mm × 17mm  
- **重量**：52g  

> “range pi”™ 是深圳市迅龙软件有限公司的注册商标

---

如需进一步解析某部分内容（例如引脚定义、系统镜像支持、NPU 使用方法等），请告诉我。