# 包装
 
### 材质选择
 
- 主材质：推荐使用五层瓦楞纸板（BC楞），面纸选用200g牛皮挂面纸，芯纸140g。

### 核心优势：

1. 承重与缓冲：BC楞结构兼具B楞的挺度和C楞的缓冲性，能轻松承载6.5kg的设备，同时有效吸收运输中的颠簸冲击力。

2. 成本与重量：轻量化设计，单箱成本低，适合批量采购和常规物流运输。

3. 适配性：尺寸匹配度高，无需过度放大箱体，可减少包装材料浪费和仓储占用。
 
### 附加防护建议
 
- 防潮处理：在箱内贴合一层0.08mm厚PE防潮膜，隔绝湿气，保护设备的电气接口和内部电路板。

- 缓冲填充：在设备四周填充密度≥25kg/m³的EPE珍珠棉，厚度建议15-20mm，用于固定设备，避免在箱内晃动磕碰。

- 边角防护：在设备的四个角加装EPE护角，进一步提升抗冲击能力。