# orangepi 3B 安装系统到SSD

## 将系统盘安装到TF卡中
#### 安装盘的位置:Downloads/Orangepi3b_1.0.8_ubuntu_jammy_server_linux6.6.0-rc5/Orangepi3b_1.0.8_ubuntu_jammy_server_linux6.6.0-rc5.img

## 将TF卡插入orangepi 3B中,启动主机,查找主机的IP地址,ssh orangepi@192.168.3.101进入主机

## 关机、拔掉电源、将SSD安装到orangepi 3B中

## 重新开机，ssh root@192.168.3.101进入主机（orangepi），

##  能够查找到SSD
```
fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 476.94 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors
```

## 使用 TF 卡启动 Linux 系统后，我们首先烧录 u-boot 镜像到 SPI Flash 中
```
nand-sata-install--7 
Install/Update ther bootloader on SPI Flash
yes
等待几分钟
左下角会显示一个Done
```
## 将 Linux 镜像文件（从官网下载的 Debian 或者 Ubuntu 镜像）上传到 TF 卡中
```
scp zhongjin@192.168.3.185:~/Downloads/Orangepi3b_1.0.8_ubuntu_jammy_server_linux6.6.0-rc5/Orangepi3b_1.0.8_ubuntu_jammy_server_linux6.6.0-rc5.img .
```
## 查找到SSD
```
fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 476.94 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors
```

## 使用 dd 命令清空下 NVMe SSD
```
dd bs=1M if=/dev/zero of=/dev/nvme0n1 count=2000 status=progress
sync
```

## 使用 dd 命令烧录开发板的 Linux 镜像到 NVMe SSD 中
```
dd bs=1M if=Orangepi3b_1.0.8_ubuntu_jammy_server_linux6.6.0-rc5.img of=/dev/nvme0n1 status=progress
sync
```
## 当成功烧录开发板的 Linux 镜像到 NVMe SSD 后，此时就可以使用 poweroff命令关机了。然后请拔出 TF 卡，再短按电源按键开机，此时就会启动 SPIFlash+NVMeSSD 中的 Linux 系统了

## 看到实际的硬盘容量
```
df -h
/dev/nvme0n1p2  464G  2.1G  457G   1% /
```







